2021112030 황지민

7.

kiloMeterPerHour = (float) meterPerSec\*3600/1000;

11.

c>=’0’||c<=’9’

c-‘A’+10

INVALID

15.

c2=c2+'A'-'a';

('A'<=c2&&c2<='Z')&&('a'<=c1&&c1<='z')

22.

x = 3.14; y = 10

26.

(sizeof(int)\*8)

(num1>>(INT\_SIZE-2))&1;

(num2>>1)&1;

The second MSB = 1

The second LSB = 1

28.

num2=65535; num3=0

num4=-1; num5=0

num7=98304; num8=-32768

29.

6;7;5;1

1 <= 3 <= 2 is true; -2 <= -1 <= 0 is false; 1 <= 3 && 3 <= 2 is false